Các lỗi đã gặp trong quá trình code:

* Lỗi SD card reader (SPI) với OLED 0.96 (I2C), lỗi do xung đột thư viện SD.h và Adafruit\_SSD1306.h (đã kiểm chứng lỗi có xảy ra). Cách giải quyết: Sử dụng thư viện SSD1306Ascii, màn hình và SD card reader đã chạy được cùng lúc. Link: <https://www.reddit.com/r/arduino/comments/csa4b7/im_having_a_problem_using_a_oled_display_with_an/>.
* Lỗi nạp BootLoader cho ATmega328PU (nếu có). Cách giải quyết lỗi: <https://www.youtube.com/watch?v=IYi815scN2A&t=412s>.